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研修体系
	段階
	内容
	合格条件

	基礎
	会社、商品区分、役割、禁止表現、案件登録
	理解度80%以上

	商品
	原理、対象、適用外、必要情報、試験手順
	商品別ケース演習合格

	現場
	安全、SDS、試料、施工、電気・圧力・排水、保守
	現場責任者承認

	営業
	見積、料率、案件保護、CRM、苦情・事故
	模擬商談と登録演習

	更新
	年次法令・製品・事故事例
	毎年更新



A-MEISTER
基本容量3m³・5m³、各ツイン交互運転。圧力・寸法は案件別特注。
ツイン型は蒸気をもう一方へ移し、注入時間短縮を図る設計。
排水設備は処理物により必要。処理試験、現地法規、圧力容器・ボイラー資格を先に確認。
亜臨海処理物をバイオで肥料化する循環提案、メタン回収前の加水分解前処理を提案可能。成果は試験で確認。
土壌改良（ダイオキシン・PCB）
対象は土壌・底質等。Grease Trap Meisterとは無関係。
PCB特許技術と構造類似性は技術仮説・試験根拠とともに説明し、未実証の一般化をしない。
チャンピオンデータは試料、初期値、処理条件、分析法、分析機関、検出限界、日付を併記。減少率だけを切り出さない。
ベトナム国家案件等は行政、研究機関、分析機関、現地施工会社と役割分担。
Grease Trap Meister
自社施工は原則50台から。顧客側施工なら1台から機器販売を検討。
バイオ製剤は5倍希釈を基本に要打合せ、大型ボトルで発送。
100V機のため海外では適合変圧器、周波数、プラグ、接地、現地電気基準を確認。
機械とバイオの相乗運用が前提。機械単体の模倣・性能主張を禁止。
バイオ製剤・カイザー
SDSを最新版・現地言語で管理し、用途、保護具、保管、応急措置、廃棄を説明。
天然由来であっても無条件に安全と断定しない。対象物・現場・濃度を確認。
処理前後の分析、対照、条件記録を揃える。
営業時の禁止表現
	禁止
	安全な言い換え

	必ず分解・完全無害化
	代表試料で処理試験と第三者分析を行い、目標基準への適合可能性を確認します

	世界一・他社より必ず優れる
	当社資料で確認できる設計差と試験結果を条件付きで説明します

	固定価格・固定工期
	試料、数量、現地条件、法規、物流確認後に個別見積します

	天然なので安全
	SDS、用途、濃度、曝露経路、現地法規に従って安全管理します



案件登録演習
顧客の実名、課題、対象商品、決裁者、予算、時期、次回行動、証拠資料を入力する。
90日保護は活動の代わりではない。30日ごとに前進を記録する。
事故、法令懸念、性能苦情、競合模倣の疑いは24時間以内にMEISTERへ報告する。
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